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监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为乌鲁木齐市米东区辖区内流通领域和生产领域。

抽查产品为食品相关产品（食品用塑料包装容器工具等制品、食品用一次性餐饮具）、儿童用品（塑胶玩具、毛绒布制玩具、金属玩具）、学生用品（书包、笔袋、文具袋、塑料书套、学习工具（直尺、三角尺、比例尺）、胶粘剂（棒棒胶、胶水））、木质家具（桌）、老人用品（成人纸尿裤）、妇女用品（卫生巾（护垫）和皮鞋）、老视成镜、学生校服、人造板。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中随机抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	食品相关产品
	食品用塑料包装容器工具等制品
	聚酯（PET）无汽饮料瓶
	V（容积）＜1000mL，40个；V≥1000 mL，20个
	V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个
	V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个

	
	
	其他容器类制品
（聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶等）
	V（容积）＜1000mL，40个；V≥1000 mL，20个
	V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个
	V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个

	
	
	塑料瓶坯
	60个
	40个
	20个

	
	 食品用一次性餐饮具
	盒、碗、杯：40个；勺：80个
	盒、碗、杯：30个；勺：60个
	盒、碗、杯：10个；勺：20个

	儿童用品
	塑胶玩具
	2个
	1个
	1个

	
	毛绒玩具
	2个
	1个
	1个

	
	金属玩具
	2个
	1个
	1个

	学生用品
	书包
	2个
	1个
	1个

	
	笔袋
	2个
	1个
	1个

	
	文具袋
	2个
	1个
	1个

	
	塑料书套
	2包
	1包
	1包

	
	学习工具
	直尺
	2个
	2个
	1个

	
	
	三角尺
	2个
	2个
	1个

	
	
	比例尺
	2个
	2个
	1个

	
	胶粘剂
	棒棒胶
	3个
	2个
	1个

	
	
	胶水
	3瓶
	2瓶
	1瓶

	老视成镜
	1副
	1副
	无需备样

	妇女用品
 
	皮鞋
	2双
	1双
	1双

	
	卫生巾（护垫）a
	8包
	6包
	2包

	老人用品


	成人纸尿裤b
	7包
	6包
	1包

	人造板
	刨花板c
	5张
	3张
	2张

	
	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板d
	5张
	3张
	2张

	
	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	5张
	3张
	2张

	
	中密度纤维板e
	5张
	3张
	2张

	学生校服 
	4件/条
	2件/条
	2件/条

	注：

a若最小销售包装每包少于10片，需按最小销售包装数量折算，保证检验样品不少于30片，备样不少于10片。

b若最小销售包装每包少于10片，需按最小销售包装数量折算，保证检验样品不少于30片，备样不少于10片。
c刨花板为干燥状态下使用的家具型刨花板及干燥状态下使用的普通型刨花板。

d浸渍胶膜纸饰面纤维板密度需0.65-0.80g/cm³。
e中密度纤维板为干燥状态下使用的家具型中密度纤维板和干燥状态下使用的普通型中密度纤维板。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表21。

表2  聚酯（PET）无汽饮料瓶 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	6
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016

	7
	乙二醇迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.44-2016

	8
	对苯二甲酸（仅对PET材质）
	GB 31604.21-2016

GB 31604.21-2025


表3 其他容器类制品
（聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶等） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	6
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016

	7
	乙二醇迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.44-2016

	8
	对苯二甲酸（仅对PET材质）
	GB 31604.21-2016

GB 31604.21-2025


表4  瓶坯 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	6
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016

	7
	乙二醇迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.44-2016

	8
	对苯二甲酸（仅对PET材质）
	GB 31604.21-2016

GB 31604.21-2025

	9
	乙醛（仅对PET材质）
	BB/T 0060-2012

BB/T 0060-2025


表5  塑料一次性餐饮具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	负重性能（适用于餐盒、碗、杯）
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

	2
	跌落性能
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

	3
	耐温性能（耐热水）（适用于盒、杯、碗）
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

	4
	耐温性能（耐热油）（适用于盒、碗）

耐热性能（耐热油）（适用于盒、碗）
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

	5
	GB/T 18006.1-2009
	GB/T 18006.1-2009

	6
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	7
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	8
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	9
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	10
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023


表6  塑胶玩具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014  

	2
	小球（正常使用）
	GB 6675.2-2014  

	3
	毛球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	4
	边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014  

	5
	尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	6
	特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量）
	GB 6675.4-2014

	7
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2022

	8
	年龄范围
	GB/T 5296.5-2006  

	9
	玩具警告标识
	GB 6675.1-2014  


表7  毛绒玩具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014  

	2
	小球（正常使用）
	GB 6675.2-2014  

	3
	毛球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	4
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-2014

	5
	特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量）
	GB 6675.4-2014

	6
	年龄范围
	GB/T 5296.5-2006  

	7
	玩具警告标识
	GB 6675.1-2014  


表8  金属玩具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014  

	2
	小零件（正常使用）
	GB 6675.2-2014  

	3
	边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014  

	4
	尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	5
	特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量）
	GB 6675.4-2014

	6
	年龄范围
	GB/T 5296.5-2006 


表9  胶粘剂（棒棒胶、胶水） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	苯
	GB 21027-2020

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020

	3
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016


表10  学习工具（直尺、三角尺、比例尺） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	边缘、尖端
	GB 6675.2-2014

	2
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	3
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022

	备注：第3项仅适用于塑料材质学习工具产品


表11  书包、笔袋、文具袋 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022

	备注：第2项仅适用于塑料材质文具袋产品


表12  塑料书套 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022

	2
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014


表13 老视成镜 

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	球镜顶焦度偏差

 
	GB 10810.1-2005

	2
	柱镜顶焦度偏差

 
	GB 10810.1-2005 

	3
	可见光透射比
	GB 10810.3-2006 

	4
	光学中心垂直互差

中心点垂直互差
	GB 13511.1-2011

  GB/T 13511.3-2019

	5
	两镜片顶焦度互差
	GB 10810.1-2005


表14  女式皮鞋 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐折性能
	GB/T3903.1-2008

GB/T3903.1-2017

	2
	外底耐磨性能
	GB/T3903.1-2008

GB/T3903.1-2017

	3
	帮底剥离强度
	GB/T3903.3-2011


表15  卫生巾（护垫） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全长偏差
	GB/T 8939-2018

	2
	条质量偏差
	GB/T 8939-2018

	3
	吸水倍率
	GB/T 8939-2018

	4
	PH
	GB/T 8939-2018

	5
	甲醛含量
	GB/T 8939-2018                     GB/T 34448-2017

	6
	可迁移性荧光物质
	GB/T 8939-2018

	7
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002

GB 15979-2024


表16   成人纸尿裤

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002

GB 15979-2024

	2
	pH值
	GB/T 28004-2011

GB/T 28004.2-2021

	3
	渗透性能
	GB/T 28004-2011

GB/T 28004.2-2021

	4
	偏差/条质量偏差
	GB/T 28004-2011

GB/T 28004.2-2021

	5
	外观
	GB/T 28004-2011

GB/T 28004.2-2021

	6
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.2-2021

	7
	吸收倍率
	GB/T 28004.2-2021


表17  中密度纤维板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	静曲强度
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	2
	内胶合强度
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013

	3
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	4
	含水率
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	5
	甲醛释放量
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657—2013 


表18  刨花板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛释放量
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 4897-2015

 GB/T 17657-2013

	3
	内胶合强度
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657-2013

	4
	含水率
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657—2013

	5
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 17657-2013


表19   浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	2
	横向静曲强度
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	3
	胶合强度
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	4
	浸渍剥离
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	5
	表面胶合强度
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	6
	甲醛释放量（气候箱法）
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	注：第2、4项不适用于胶合板基材；第3项不适用于细木工板基材。


表20   浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 17657-2013

	3
	弹性模量
	GB/T 17657-2013

	4
	内胶合强度
	GB/T 17657-2013

	5
	表面胶合强度
	GB/T 17657-2013

	6
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 17657-2013

	7
	甲醛释放量（气候箱法）
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657-2013


表21  学生校服 
	序号
	检验项目
	检验方法标准

	1
	纤维含量
	FZ/T01057.2～4-2007

GB/T2910（所有部分）

FZ/T01026-2017

FZ/T01101-2008

	2
	甲醛含量
	GB/2912.1-2009

	3
	pH值
	GB/T7573-2009

	4
	耐干摩擦色牢度
	GB/T3920-2008

	5
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T3920-2008

	6
	耐汗渍色牢度（耐酸、耐碱）
	GB/T3922-2013

	7
	耐水色牢度
	GB/T5713-2013

	8
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T17592-2011

GB/T17592-2024
GB/T23344-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

BB/T 0060-2012 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

BB/T 0060-2025 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求  
GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

GB 6675.1-2014 玩具安全  第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全  第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

QB/T 1002-2015  皮鞋

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 34722-2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 34722-2025  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 11718—2021 中密度纤维板

GB/T 4897-2015 刨花板
GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 

GB/T 31888-2015 中小学生校服

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

甲醛释放量项目不复检。


















