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2026年乌鲁木齐市米东区车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者和生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。
表1  抽查产品数量要求
	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	车用汽油
	2L
	2L

	2
	车用柴油
	2L
	2L

	3
	车用尿素水溶液
	2L(kg）
	2L(kg）



2 检验依据
表2 车用汽油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗爆性
	研究法辛烷值(RON)
	GB/T 5487-2015

	2
	铅含量
	GB/T 8020-2015

	3
	馏程
	GB/T 6536-2010

	4
	胶质含量
	未洗胶质含量
	GB/T 8019

	
	
	溶剂洗胶质含量
	GB/T 8019

	5
	硫含量
	SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021

	6
	苯含量（体积分数）
	NB/SH/T 0713-2023、GB/T 30519-2024

	7
	烯烃含量（体积分数）
	GB/T 30519-2024、GB/T 11132-2022

	8
	氧含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014

	9
	甲醇含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014

	10
	铁含量
	SH/T 0712-2002

	11
	锰含量
	NB/SH/T 0711-2019

	12
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998,
SH/T 0604-2000

	备注：若受检单位表明样品中加入清净剂，未洗胶质含量出实测值。



表3  车用柴油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	2
	酸度（以KOH计）
	GB/T 258

	3
	水含量（体积分数）
	GB19147-2016，GB/T 260-2016

	4
	多环芳烃含量
	NB/SH/T 0806-2022

	5
	总污染物含量
	GB/T 33400-2016

	6
	运动粘度(20℃)
	GB/T 265-1988

	7
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019

	8
	闪点(闭口)
	GB/T 261-2021

	9
	十六烷指数
	SH/T 0694-2000

	10
	馏程
	GB/T 6536-2010

	11
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998，
SH/T 0604-2000

	12
	脂肪酸甲酯含量（体积分数）
	GB/T 23801-2021



表4  车用尿素水溶液产品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尿素含量
	GB 29518-2013 附录 A

	2
	密度（20℃）
	SH/T 0604-2000

	3
	折光率 20nD
	GB/T 614-2021

	4
	杂质含量
	碱度（以NH3计）
	GB 29518-2013 附录B

	
	
	缩二脲
	GB 29518-2013 附录C

	
	
	醛类
	GB 29518-2013 附录D

	
	
	不溶物
	GB 29518-2013 附录E

	
	
	磷酸盐（以PO4计）
	GB 29518-2013 附录F

	
	
	钙
	GB 29518-2013 附录 G

	
	
	铁
	

	
	
	铜
	

	
	
	锌
	

	
	
	铬
	



凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 17930-2016           车用汽油
GB 19147-2016           车用柴油 
GB 29518-2013           柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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