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产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

抽样地点为乌鲁木齐市米东区辖区内液化石油气、车用压缩天然气产品的生产和流通领域。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的耐压容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	液化石油气
	0.5L（kg）
	0.5L（kg）

	2
	车用压缩天然气
	0.5L
	0.5L


2 检验依据

表2 液化石油气

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度（15℃）
	NB/SH/T0230-2019、GB/T12576-1997、SH/T0221-1992

	2
	蒸气压（37.8℃）
	NB/SH/T0230-2019、GB/T12576-1997

	3
	组分
	NB/SH/T 0230-2019

	5
	总硫含量
	SH/T 0222-1992

	4
	游离水
	GB 11174-2011

	6
	二甲醚含量1
	NB/SH/T0230-2019

	注1：二甲醚含量出实测值。


表3 车用压缩天然气

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB/T 11062-2020、GB/T 13610-2020

	2
	总硫（以硫计）
	GB/T 11060.4-2017

	3
	二氧化碳mol：mol
	GB/T 13610-2020

	4
	氧气mol：mol
	GB/T 13610-2020

	5
	水露点
	GB/T 17283.1-2025

	6
	水
	GB/T 17283.1-2025、GB/T 22634-2008、GB/T 13610-2020

	7
	密度1
	GB/T 11062-2020、GB/T 13610-2020

	注1：密度出实测值。
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3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011            液化石油气

GB 18047-2017            车用压缩天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。


2
2

